1. 根據windows OS是32 bit或是64 bit來安裝filter uart mp driver.
   (檔案路徑 : RTLBTAPP\Filter_Uart_Driver)

2. 確認裝置管理員system\device中, filter uart mp driver是否正確被安裝.
   (裝置名稱Realtek Bluetooth UART MP Driver)

3. 點擊"BLE_Test_En.reg"來enable mp mode.

4. 重新開機.
   
5. 在"RTLBTAPP.exe"按右鍵, 使用"Run Administrator"來執行"RTLBTAPP.exe"
   (沒有使用Administrator執行, 會造成錯誤)

6. 進行mp測試.

7. 結束後, 點擊"BLE_Test_Dis.reg"來disable mp mode.