Release Note:
[20180213]
a.update new RTL8822B patch code:
1.add disable thermal power tracking function
2.cover the low tx power (0~2) dBm
3.high channel add 1 dB(if power index > default power index)


1. RTL8822B/RTL8723D/RTL8821C :針對 tx power 問題:修改了 disable   thermal power tracking function ,避免 按test mode 的順序不同導致一些不預期的問題.
2. rtl8822b : Power control step  3 Db.

 